1. **温度变化试验**

试验要求：试品在低温-10℃、高温+50℃，暴露时间为达到试验温度后2h，试验循环次数为5次。试验中和试验后应能正常工作。

试验结果：试品按照上述要求进行温度变化试验，试验中和试验后能正常工作。