1. **结构和外观检查**

试验要求：外观完好，接插件接触良好，测量电缆连接良好；铭牌标识完整、清晰、标准化。

试验结果：试品外观、接插件接触、测量电缆连接良好；铭牌标识完整、清晰、标准化；符合要求。

1. **基本功能检验**

试验要求：装置视频参数、网络参数可设置；装置云台可控，参数可调；装置具备图像抓拍和视频录像功能；装置具备光学焦距连续可调功能。

试验结果：对全部功能进行操作检验，各功能项目均正常。

1. **电源适应性试验**

试验要求：在DC5V～20V，装置能够正常工作。

试验结果：符合要求。