1. **低温试验**

试验要求：试品应能承受-25℃温度，持续时间2h低温试验，在试验中和试验后应能正常工作。

试验结果：试品在-25℃环境中持续2h，试验中和试验后能正常工作。